**TALLER DE ARQUITECTURA VII – ENTREGA FINAL.**

PROPUESTA URBANA

* MAQUETA ESCALA DE CIUDAD ACTUALIZADA CON LA VOLUMETRIA DE LAS PROPUESTAS DE SECTOR Y LOS EDIFICIOS DISEÑADOS A NIVER ARQUITECTONICO. (BLANCO – GRIS – NEGRO)
* MAQUETA DE PROPUESTA URBANA DE SECTOR INDICANDO LOS VOLUMENES EXISTENTES Y PROPUESTOS.
* PLANCHA DE PROPUESTA URBANA SISTEMICA DE SECTOR.

PROPUESTA ARQUITECTONICA

* MAQUETA DE PROYECTO ARQUITECTONICO CON ENTORNO INMEDIATO ESCALA 1:250 Ó 1:200.
  + LA MAQUETA DEL EDIFICIO DEBE SER UNA FIEL REPRESENTACION DE LA PLANIMETRIA PRESETADA, SE DEBE ELABORAR LA ESTRUCTURA Y COLOCAR SOBRE ELLA EL CERRAMIENTO - PIEL DEL EDIFICIO.
  + LA MAQUETA DEBE MOSTRAR CLARAMENTE LA PROPUESTA DE ESPACIO PUBLICO ADYACENTE
* MAQUETA ESTRUCTURAL CON PARQUEADEROS – DESMONTABLE. ESCALA 1:200. PARA ESTRUCTURAS NO CONVENCIONALES ESC. 1:150 Ó 1:125
* MEMORIA DESCRIPTIVA DE PROYECTO ARQUITECTONICO INDICANDO ENTRE OTROS CONTENIDOS:
  + LOCALIZACON, PROPUESTA FORMAL, PROPUESTA AMBIENTAL, PROPUESTA FUNCIONAL, PROPUESTA ESTRUCTURAL, ZONIFICACION, USOS, TIPOLOGIA DEL EDIFICIO Y PROGRAMA ARQUITECTONICO.
* PLANTA GENERAL DE PRIMER PISO CON CONTEXTO INMEDIATO ESC. 1:200
* PLANTAS ARQUITECTONICAS COMPLETAS INDICANDO EJES ESTRUCTURALES. ESC: 1:100
* PLANTA DE CUBIERTAS CON CONTEXTO INMEDIATO ESC. 1:200
* 2 CORTES GENERALE CON EDIFICIO PATRIMONIAL ADYAENTE. ESC. 1:100
* 1 CORTE POR FACHADA. ESC. 1:20
* FACHADAS COMPLETAS DE LA EDIFICACION (COLOREADAS) CON EDIFICIO PATRIMONIAL ADYAENTE. ESC. 1:200
* 2 PERPECTIVAS EXTERNAS DEL PROYECTO
* PLANTA ESTRUCTURAL PARQUEADEROS (DIFERENCIAR ESTRUCTURAS CLARAMENTE) ESC. 1:100

**EXITOS**