**ENTREGA 3 CORTE TALLER III**

**ARQUITECTA: XIMENA ROSERO**

**DIA: 31 OCTUBRE 2014**

**SALON: 201**

**HORA: 10:00 AM**

**MEMORIAS**

* Memoria conceptualización del lote, características y determinantes sistémico que se tienen en cuenta para llegar al lote, debe incluir el **concepto** del proyecto y el análisis del esquema básico, **cuadro de áreas** de con sus respectivos índices, tipo edificatorio escogido e incluir el texto entregado por la arquitecta, dos cortes del contexto con proyecto y sin proyecto.

**PLANOS**

* Plano de implantación: planta de cubiertas a escala 1:200, debe incluir, las determinantes que se tienen en cuenta para el proyecto, asolación, vientos, visuales etc
* Plano de zonificación: debe incluir las plantas de cada piso, a partir del segundo a escala 1:200 indicando los espacios con sus respectivas convenciones y áreas de las unidades de vivienda, los accesos, los recorridos y las permanencias del proyecto.

**PLANOS ARQUITECTONICOS** (todos los planos con ejes, cotas, nombres y expresión)

* Planta de parqueaderos 1:100
* Planta de 1 piso con contexto 1:100
* Planta de cubiertas con contexto 1:100
* 2 cortes del proyecto 1:100, preferiblemente por el punto fijo.
* 4 fachadas del proyecto 1:100.

**RENDERS**

* Mínimo 2 renders: 2 externos

**MAQUETAS**

* Maqueta del proyecto 1:100 con contexto urbano
* Maqueta estructural del proyecto 1:100
* Maqueta conceptual
* Maqueta de esquema básico