**TALLER DE ARQUITECTURA V – ENTREGA FINAL.**

PROPUESTA URBANA

* MAQUETA DE PROPUESTA URBANA DE SECTOR ESCALA 1:1000 INDICANDO LOS VOLUMENES EXISTENTES Y PROPUESTOS.
* PLANCHA DE PROPUESTA URBANA SISTEMICA DE SECTOR A ESCALA 1:1000.

PROPUESTA ARQUITECTONICA

* MAQUETA DE PROYECTO ARQUITECTONICO CON ENTORNO INMEDIATO ESCALA 1:250 Ó 1:200. (1:100 EN CASOS ESPECIFICADOS)
  + LA MAQUETA DEL EDIFICIO DEBE SER UNA FIEL REPRESENTACION DE LA PLANIMETTRIA PRESETADA, SE DEBE ELABORAR LA ESTRUCTURA Y COLOCAR SOBRE ELLA EL CERRAMIENTO - PIEL DEL EDIFICIO.
  + LA MAQUETA DEBE MOSTRAR CLARAMENTE LA PROPUESTA DE ESPACIO PUBLICO ADYACENTE
* MAQUETA ESTRUCTURAL CON PARQUEADEROS – DESMONTABLE. ESCALA A DISCRECION DEL ESTUDIANTE. ESC: 1:250 Ó 1:200
* MAQUETAS DE PROCESO EN FONDO NEGRO PARA EVALUACION DE PROCESO.
* MEMORIA DESCRIPTIVA DE PROYECTO ARQUITECTONICO INDICANCO ENTRE OTROS CONTENIDOS:
  + LOCALIZACON, PROPUESTA FORMAL, PROPUESTA AMBIENTAL, PROPUESTA FUNCIONAL, ZONIFICACION, TIPOLOGIA DEL EDIFICIO Y APARTAMENTOS.
* PLANTA GENERAL DE PRIMER PISO CON CONTEXTO INMEDIATO ESC. 1:200
* PLANTAS ARQUITECTONICAS COMPLETAS INDICANDO EJES ESTRUCTURALES. ESC: 1:100
* PLANTA DE CUBIERTAS CON CONTEXTO INMEDIATO ESC. 1:200
* 1 CORTE TRANSVERSAL A LAS CURVAS DE NIVEL ESC. 1:100
* 1 CORTE POR FACHADA. ESC. 1:20
* FACHADAS COMPLETAS DE LA EDIFICACION (COLOREADAS) ESC. 1:200
* 2 PERPECTIVAS EXTERNAS DEL PROYECTO
* PLANTAS ARQUITECTONICAS DE UN APARTAMENTO SELECCIONADO ESC. 1:50
* PLANTA ESTRUCTURAL PARQUEADEROS (DIFERENCIAR ESTRUCTURAS CLARAMENTE) ESC. 1:100
* PLANTA ESTRUCTURAL UN PISO INTERMEDIO

**EXITOS**